**设备版本发布说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品****型号** | RS-N5008ER-E-NAND | **发布时间** | 2019-03-07 | **构建****号** | 19610 | **IE端****版本** | V2.0.0.184 |
| **版本说明：** | **发布类型** | **测试** | **期待测试完成时间** |  |
| **软件版本号** | N5008ER-E(DM-266-5.0-NAND) \_FISHEYE\_FACE\_ VFRAME\_V8.1.0\_20190307\_19610.tar.gz |
| **板端Logo/语言** | 中性/多国 |
| **IE端Logo/语言** | 中性/英 |
| **修改内容** |
| * **20181225需求：**

1. 新应用层的人脸识别程序2. 解决USB导入图片 会导致设备重启的bug3. 去除搜索图片 一次性只能搜索5000张的限制4. 如有俄文翻译缺失 请找业务提供 |
| **附注（需重点测试的模块）** |
|  |
| 发件人 | 蔡粲 | 审核 |  | 发件日期 | 2019-03-07 |