**设备版本发布说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品**  **型号** | RS-N5008ER-E-NAND | | | **发布时间** | 2019-03-07 | | | **构建**  **号** | 19610 | | **IE端**  **版本** | | V2.0.0.184 |
| **版本说明：** | | | | | | | | **发布类型** | **测试** | | **期待测试完成时间** | |  |
| **软件版本号** | | | N5008ER-E(DM-266-5.0-NAND) \_FISHEYE\_FACE\_ VFRAME\_V8.1.0\_20190307\_19610.tar.gz | | | | | | | | | | |
| **板端Logo/语言** | | | 中性/多国 | | | | | | | | | | |
| **IE端Logo/语言** | | | 中性/英 | | | | | | | | | | |
| **修改内容** | | | | | | | | | | | | | |
| * **20181225需求：**   1. 新应用层的人脸识别程序  2. 解决USB导入图片 会导致设备重启的bug  3. 去除搜索图片 一次性只能搜索5000张的限制  4. 如有俄文翻译缺失 请找业务提供 | | | | | | | | | | | | | |
| **附注（需重点测试的模块）** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 发件人 | | 蔡粲 | | | | 审核 |  | | | 发件日期 | | 2019-03-07 | |