MODEL: AHDST-5040ARKS (MZ)
Kamera 4w1– AHD 3.0 – 5 Mpix, HD-TVI 3.0, HD-CVI 3.0, Analog.

Cechy



Specyfikacja techniczna

* Przetwornik: 1/2.7" MERX Star-4-Light﻿﻿,
* Procesor: NVP2475H
* Mechaniczny filtr IR (ICR . TDN),
* Obiektyw typu Moto-zoom o ogniskowej f=2,8-12 [mm],
* Czułośc 0,002lx (0 lx przy wł IR LED),
* Ilość diód: 4 diody ARRAY IR, dystans do 40 [m], **kąt oświetlacza 90 stopni!**
* HLC, AWB, AGC, AES, Menu OSD, DEFOG, Sense-up,
* Wbudowany D-WDR, redukcja szumów 2D-DNR,
* Uchwyt 3 osiowy z wewnętrznym prowadzeniem kabla,
* Obudowa wandalo-odporna **IP66**, uchwyt ścienny
* Zasilanie 12VDC﻿
* Puszka montażowa (opcja)

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | AHDST-5040ARKS (MZ) |
| Sensor  | 1/2.7" MERX Star-4-Light﻿ |
| Format wideo | PAL/NTSC – AHD, TVI, CVI,  |
| Rozdzielczość | 2560X1990p 25kl/s / 1000TVL – 960H |
| Elektroniczna migawka | 1/50[S]~1/100000[S] |
| Tryb ekspozycji | Elektroniczny |
| Stosunek sygnału do szumu | >48dB |
| Funkcja kompensacji światła tylnego BLC | Automatyczna |
| Korekcja Gamma | 0.45 |
| Synchronizacja | Wewnętrzna |
| Funkcje DSP | AGC (Automatic Gain Controll), AWB (Automatic White Balance), DWDR (Digital Wide Dyamic Range), DNR 2D+3D (Digital Noise Reduction), Defog (Digital Fog Reduction) |
| Obiektyw | Megapikselowy 2.8 [mm]~12 [mm], F1.4 Motozoom |
| Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) |
| Wyjście wideo | 1.0Vp-p/75Ω |
| Kontrola pracy oświetlacza | Czujnik w oświetlaczu |
| Dystans oświetlacza | 40[m] |
| Temperatura pracy | -30 [℃]~60 [℃] |
| Zasilanie | DC12V±10% |