
MODEL: AHDST-8035ARKW (MZ)  
Kamera AHD 3.0 – 8 Mpix

Zdjęcia

Cechy  
Specyfikacja techniczna

* Przetwornik: **1/2,3" CMOS PureCel®Plus OV12895 STARLIGHT II GEN﻿**
* Procesor: **NVP2481H**
* Mechaniczny filtr IR (ICR . TDN),
* Obiektyw typu Moto-zoom o ogniskowej f=2,8-12 [mm],
* Czułośc 0,002lx (0 lx przy wł IR LED),
* Ilość diód: 3 diody ARRAY IR, dystans do 25 [m], **kąt oświetlacza 90 stopni!**
* HLC, AWB, AGC, AES, Menu OSD, DEFOG, Sense-up,
* Wbudowany D-WDR, redukcja szumów 2D-DNR,
* Uchwyt 3 osiowy z wewnętrznym prowadzeniem kabla,
* Obudowa wandalo-odporna **IP66**, uchwyt ścienny
* Zasilanie 12VDC﻿

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | AHDST-8035ARKW (MZ) |
| Przetwornik | 1/2,3" CMOS PureCel®Plus OV12895 STARLIGHT II GEN |
| SNR | 63dB |
| Format wideo | PAL/NTSC |
| Rozdzielczość | 3840 × 2160  20kl/s |
| Elektroniczna migawka | 1/50[S]~1/100000[S] |
| Tryb ekspozycji | Elektroniczny |
| Funkcja kompensacji światła tylnego BLC | Automatyczna |
| Korekcja Gamma | 0.45 |
| Synchronizacja | Wewnętrzna |
| Obiektyw | Megapikselowy 2.8 [mm]~12 [mm], F1.4 Motozoom |
| Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) |
| Wyjście wideo | 1.0Vp-p/75Ω |
| Kontrola pracy oświetlacza | Czujnik w oświetlaczu |
| Dystans oświetlacza | 25[m] |
| Temperatura pracy | -20 [℃]~50 [℃] |
| Zasilanie | DC12V±10% |