Zdjęcia

Specyfikacja techniczna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cechy** | **Specyfikacja** | |
| **Model** | **4K-2040IRKW** | |
| **Przetwornik** | 1/2.7" Sony IMX307 StarLight | |
| **WDR** | 150dB | |
| **Czułość w nocy** | **0.0001 lx** | |
| **Rozdzielczość** | 2MP – 1920x1080 | |
| **Kompresja wideo** | H.265 / H.264 / MJPEG | |
| **Liczba klatek** | **Strumień główny** | |
| **25 kl/sek.** | **2MP (1080P)** – 1920×﻿1080,  **1.3MP (960P)** – 280×﻿960,  **1.0MP (720P)** – 1280×﻿720 |
| **Strumień pomocniczy** |  |
| **30 kl/sek.** | D1 – 704x480,  VGA – 640x480,  QVGA – 320x240 |
| **Strumień mobilny** | |
| **10 kl/sek.** | QVGA – 320x240 |
| **Obiektyw** | f=2.8-12[mm] | |
| **Hermetyczność** | IP66 dla zastosowań wew. oraz zew. | |
| **ONVIF** | Wersja 2.6 (Pełna obsługa ONVIF) | |
| **Port LAN** | RJ-45 – 1000Mbps (1Gbit) | |
| **Dzień/Noc** | Wbudowany mechaniczny filtr IR | |
| **Ilość diod IR** | 30 diod SMD IR LED – widoczność do 60m | |
| **Zasilanie** | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)﻿ | |
| **Wej./wyj. alarmowe** | 1 wej. / 1 wyj. | |
| **Dodatkowe wyj. wideo** | 1x kompozytowe 1.0 V p-p, BNC 75Ω | |
| **IVA: Inteligentna analiza** | Detekcja ruchu, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Stationary Object Detection | |
| **Kompatybilne systemy operacyjne** | Windows XP/VISTA/7/8/10, Mac OS X | |
| **CMS** | Przeglądarka IE/FireFox, CMS dla Mac OS X i PC Windows | |
| **CGI & API** | Do pobrania z http://pliki.merx.pl | |