**INSTRUKCJA SKRÓCONA USTAWIEŃ KAMER DLA REJESTRATORÓW ICATCH SERII KMH i RMH 2/5/8 MPix**

