# Image Control (IPC: Optical channel: CH1, thermal imaging channel: CH2)

## Function

This API is used to get or set for ImageControl Thermal imaging channel parameters

## URI

    POST /API/ChannelConfig/ImageControl/{Action}

Table 1 Description Parameter details

### Parameter Description

#### Table 1

Parameter | Required | Description
--- | --- | ---
Action | yes | Request actions, including Range, Get, Set, Default, InfraredCorr.