# Default

## Function

This API is used to restore defaults Thermal > ImageControl parameter

## Request Message

### Parameter Description

#### Table 1

Parameter | Range | Type | description
--- | --- | --- | ---
channel | "CH1","CHx", "IP_CH1","IP_CHx", "WIFI_CH1","WIFI_CHx" Channels supported by the device | string | Device channel number

Sample:

    POST /API/ChannelConfig/ImageControl/Default HTTP/1.1

    {
        "version": "1.0",
        "data": {"channel": ["CH2"]}
    }

## Response Message

none

Sample:

    {
        "result": "success",
        "data": {}
    }

## Error Code

See Response message body and general error_code for more information.