# Set

## Function

This API is used to set Thermal > Measurement Rule page

## Request Message

### Parameter Description

See Thermal > Measurement Rule > Response Message >Parameter Description > Table 2 Get Parameter description.

Sample:

    POST /API/Thermal/Setup/MeasurementRules/Set HTTP/1.1

    {
        "version": "1.0",
        "data": {
            "channel_info": {"CH2": {
                "status": "Online",
                "id_info": [{
                    "id_switch": true,
                    "Id": 1,
                    "rule_name": "1",
                    "emissivity": 0.98,
                    "target_distance": 1,
                    "reflective_temp": 25,
                    "alarm_temp": 100,
                    "alarm_rules": "Above Average Temp",
                    "duration_time": 3,
                    "tolerance_temp": 3,
                    "rule_info": {
                        "rule_point": {
                            "x": 245,
                            "y": 336
                        },
                        "rule_type": "Point"
                    }
                }],
                "chn_index": "CH2"
            }},
            "page_type": "ChannelConfig"
        }
    }

## Response Message

none

Sample:

    HTTP/1.1 200 OK
    Content-Type: application/json

    {
        "result": "success",
        "data": {}
    }

## Error Code

See Response message body and general error_code for more information.