# Set

## Function

This API is used to set wifi type parameter for Network > WLANScan.

## Request Message

### Parameter Description

###### Table 1

Parameter | Range | Type | Description
--- | --- | --- | ---
restart_to_match_wifitype |  | bool | Do you want to restart the board end
current_wifitype |  | int | wifi type(0:MT7601;1:WN650BT)

Sample：

    POST /API/APNetworkCfg/WifiStaParam/Set HTTP/1.1

    {
        "version": "1.0",
        "data":
        {
            "restart_to_match_wifitype": false,
            "current_wifitype": 1
        }
    }

## Response Message

None

Sample：

    HTTP/1.1 200 OK
    Content-Type: application/json

    {
        "version": "1.0",
        "result":"success",
        "data":{}
    }

## Error Code

See Response Messages Body and Common error_code for more information.