URL 格式:

rtsp://**$account**:**$password**@**$dvr\_ip**:554/**$stream\_$channel**

Parameter Description:

account: 帳戶

password: 密碼

dvr\_ip: DVR 的 IP

stream: 主碼流為 main, 子碼流為 sub

channel: 0~15 表示 CH 1 ~ CH 16.

Ex:

rtsp://[admin:123456@192.168.3.40/main\_1](http://admin:123456@192.168.3.40/main_1) <== 此為表示連線至第二路的主碼流

VLC 使用方式:

Step 1. 點選媒體=>點選"開啟網路串流"



Step 2. 點選"網路"後, 並於輸入網址點選播放.



Step 3. 觀看影像是否有正常開啟.