# Get

## Function

This API is used to export configuration files.

## Request Message

### Parameter Description

##### Table 1

Parameter | Range | Type | Description
--- | --- | --- | ---
base_secondary_authentication |  | object | See base_secondary_authentication information table for structure members details.

Sample:

    POST /API/Maintenance/ParamManagement/Get HTTP/1.1

    {
        "version":"1.0",
        "data":
        {
            "base_secondary_authentication":
            {
                "seq":1,
                "cipher":"EvATuCptX+3MBm+BWmKDpHBem0u4YmH4Z7Mf0Jk2gig="
            }
        }
    }

## Response Message

### Parameter Description

##### Table 2

Parameter | Range | Type | Description
--- | --- | --- | ---
param |  | string | Base64,if no device is requested, there is no need to reply to this item.

Sample:

    HTTP/1.1 200 OK
    Content-Type: application/json

    {
        "result": "success",
        "data": {
            "param":"kB9be+toauFV21fneBk45GHN018JxEmKIhq0l5CspWmS......HO/mHhE79z3w8XkDD+mzgvxNCMr40/Dq"
        }
    }

## Error Code

See Response Messages Body and Common error_code for more information.