# Get

## Function

This API is used to get IPC parameter for Remote Setting > System > Maintenance > Load Default page.

## Request Message

None.

Sample:

    POST /API/IPCMaintaint/IPCReset/Get HTTP/1.1

    {
        "version": "1.0",
        "data": {
        }
    }

## Response Message

## Parameter Description

##### Table 1

Parameter | Range | Type | Description
--- | --- | --- | ---
channel_info |  | object | Total channel information object, see Table 2 for details.

##### Table 2

Parameter | Range | Type | Description
--- | --- | --- | ---
CH1 |  | object | A channel information object, see Table 3 for details.
... |  | object |
IP_CH1 |  | object |
... |  | object |
WIFI_CH1 |  | object |
... |  | object |

##### Table 3

Parameter | Range | Type | Description
--- | --- | --- | ---
ip_address | Max length:63 | string | IP address/domain name.
status | "Offline","Online" | string | IPC status.
software_version | Max length: 40 | string | Firmware version.
file_type | Max length: 64 | string | Upgrade file extension.

Sample:

    HTTP/1.1 200 OK
    Content-Type: application/json

    {
        "result": "success",
        "data": {
            "channel_info": {
                "CH13": {
                    "status": "Online",
                    "ip_address": "172.16.11.91",
                    "software_version": "V40.45.8.2.3_230704"
                },
                "CH14": {
                    "status": "Online",
                    "ip_address": "172.16.11.201",
                    "software_version": "V21.45.8.2.2_220705"
                },
                "CH16": {
                    "status": "Online",
                    "ip_address": "172.16.11.162",
                    "software_version": "V45.85.8.2.3_230620"
                }
            }
        }
    }

## Error Code

See Response Messages Body and Common error_code for more information.