# Get

## Function

This API is used to NVR get IPC parameter.

## Request Message

None.

Sample:

    POST /API/IPCMaintaint/IPCReboot/Get HTTP/1.1

    {
        "version":"1.0",
        "data":
        {
        }
    }

## Response Message

See Maintenance > IPCMaintenance > Load Default > Get > Parameter Description > Table 1 for parameter description.

Sample:

    HTTP/1.1 200 OK
    Content-Type: application/json

    {
        "result": "success",
        "data": {
            "channel_info": {
                "CH14": {
                    "status": "Online",
                    "ip_address": "172.16.11.201",
                    "software_version": "V21.45.8.2.2_220705"
                },
                "CH16": {
                    "status": "Online",
                    "ip_address": "172.16.11.162",
                    "software_version": "V45.85.8.2.3_230620"
                }
            }
        }
    }

## Error Code

See Response Messages Body and Common error_code for more information.