# Get

## Function

This API is used to get Thermal > Measurement parameter.

## Request Message

### Parameter Description

See Thermal > Measurement > Request Message >Parameter Description > Table 1 Obtain the parameter description.

Sample:

    POST /API/Thermal/Setup/Measurement/Get HTTP/1.1

    {
        "version": "1.0",
        "data":{
            "page_type":"ChannelConfig"
            }

    }

## Response Message

### Parameter Description

See Thermal > Measurement > Response Message >Parameter Description > Table 2 Obtain the parameter description.

Sample:

    HTTP/1.1 200 OK
    Content-Type: application/json

    {
        "result": "success",
        "data": {"channel_info": {"CH2": {
            "status": "Online",
            "switch": false,
            "colorbar_switch": false,
            "display_temp_on_optical": false,
            "display_temp_on_stream": true,
            "display_max_temp": true,
            "display_min_temp": false,
            "display_average_temp": false,
            "display_pos": "Near Target",
            "spot_measurement": false,
            "temp_unit": "Degree Celsius",
            "emissivity": 0.96,
            "distance_unit": "Meter",
            "target_distance": 1,
            "reflective_temp": 25
        }}}
    }

## Error Code

See Response message body and general error_code for more information.